6.

通道0:

MOV AL,00100101B

MOV DX,0FFF6H

OUT DX,AL

MOV AL,20H

MOV DX,0FFF0H

MOV DX,AL

通道1:

MOV AL,01100001B

MOV DX,0FFF6H

OUT DX,AL

MOV AL,10H

MOV DX,0FFF2H

OUT DX,AL