6.

矢量中断就是数据中断；中断矢量就是中断服务程序的地址。

7.

取中断类型号的4倍作为终端服务入口地址表的地址，从这个地址开始，连续取4个地址出来就是中断服务程序的地址。

8.

（1）0x30

（2）0x20